Tiago 360 Base

UWAGA

Venicci Tiago 360 base to obrotowa baza isofix fotelika samochodowego.

To jest urządzenie przytrzymujące dla dzieci kategorii „i-Size”. Uzyskało ono homologację zgodnie z regulaminem nr 129, do stosowania na miejscach siedzących kategorii „i-Size” wskazanych przez producentów pojazdów w instrukcji użytkownika pojazdu. Baza isofix może być zamoco­wana wyłącznie na siedziskach pojazdu zwróconych przodem do kierunku jazdy. Ta baza isofix jest instalowana poprzez zamocowanie dwóch uchwytów ISOFIX w punktach mocowania ISOFIX pojazdu i poprzez całkowite rozłożenie nogi wspornika i umieszczenie jej w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem lub sprzedawcą detalicznym urządzenia.

Nie instaluj tej bazy na siedzeniach wyposażonych we włączone przednie poduszki powietrzne.

„Zakres wielkości” i maksymalna masa dziecka, dla których przeznaczona jest baza isofix: i-Size 40cm - 87cm / 13 kg.

Pozycja bazy isofix: skierowany tyłem do kierunku jazdy

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję producenta pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas montowania bazy isofix w samochodzie, powinna być ona dosunięta najbliżej oparcia fotela samochodu jak to tylko możliwe. Szerokość szczeliny pomiędzy oparciem bazy a oparciem fotela samochodu może różnić się w zależności od położenia punktów kotwiczenia isofix w siedzisku pojazdu.

OSTRZEŻENIE:

Baza isofix może być zamocowana wyłącznie na siedziskach pojazdu zwróconych przodem do kierunku jazdy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- plastikowe elementy mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki lub przy użyciu gąbki.

- Nie wolno używać silnych detergentów lub innych agresywnych środków czyszczących.